**DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE**

**Poljička 12**

**10000 Zagreb**

**Ur. broj: 01-37/17-2025**

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

**ZA NABAVU IZMJENA RASVJETE U BLAGOVAONICI**

**EMV 39**

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sadržaj

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
2. IME, ADRESA I MJESTO KONTAKTA
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
6. OPIS PREDMETA NABAVE
7. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
8. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
9. SADRŽAJ PONUDE
10. NAČIN DOSTAVE PONUDE
11. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
13. OBVEZNA POPRATNA DOKUMENTACIJA KOJA ČINI OBVEZNI DIO PONUDE
14. OPĆI UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI
15. POSEBNE ODREDBE

 Prilog 1: PONUDBENI LIST

Prilog 2:TROŠKOVNIK

|  |
| --- |
| 1. **Naziv i sjedište naručitelja:**
 |

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička ulica 12

10000 Zagreb

e-mail adresa: tajnistvo@dom-trnje.hr

|  |
| --- |
| 1. **Ime, adresa i mjesto kontakta:**
 |

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE, Poljička ulica 12, 10000 Zagreb

tajnistvo@dom-trnje.hr

|  |
| --- |
| **3. Evidencijski broj nabave:**  |

EMV – 39

|  |
| --- |
| **4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:** |

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016.

|  |
| --- |
| **5. Vrsta postupka javne nabave:**  |

Jednostavna nabava prema čl. 15.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22)

|  |
| --- |
| **6. Opis predmeta nabave:**  |

Nabava Izmjena rasvjete u blagovaonici

**7. Tehničke specifikacije predmeta nabave**

Vrsta traženih usluga vidljiva je iz Troškovnika.

|  |
| --- |
| **8. PROCIJENJENA VRJEDNOST NABAVE:** |
|  |

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 eur (bez PDV-a)

|  |
| --- |
| **9. Sadržaj ponude** |

1. Popunjen ponudbeni list (prilog 1)
2. Popunjen troškovnik (prilog 2)
3. Tražena dokumentacija iz točke 13. ovog Poziva

|  |
| --- |
| **10. Način dostave ponude:** |

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

**DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE**

**Poljička ulica 12**

**10000 Zagreb**

**Ponuda za nabavu Izmjena rasvjete u blagovaonici**

**EMV – 39**

Na omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja

**Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.10.2025. u 15:00 sati bez obzira na način dostave.**

**Otvaranje ponuda neće biti javno.**

|  |
| --- |
| **11. Kriterij za odabir ponude:**  |

Kriterij za odabir ponuda je **ekonomski najpovoljnija valjana ponuda.**

Naručitelj je u ovom postupku odredio cijenu kao kriteriju te joj dodijelio 80% značaja i kvalitetu ponuđenog rasvjetnog tijela 20%. značaja što ukupno čine 100%.

|  |
| --- |
| **12. Rok, način i uvjeti plaćanja:** |

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa, račun se ispostavlja na adresu naručitelja: **DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE**

**Poljička ulica 12**

* Cijena ponude je nepromijenjena za vrijeme trajanja ugovora, u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja

**13. Obvezna popratna dokumentacija koja čini obvezni dio ponude**

1. Potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja po osnovi javnih davanja, ne stariji od datuma objave Poziva za dostavu ponuda
2. Slikovni prikaz pojedinog rasvjetnog tijela koje se nudi.
3. Tehničke specifikacije pojedinog rasvjetnog tijela koje se nudi.

**14. Opći uvjeti koji moraju biti ispunjeni**

Svi traženi radovi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke, uzancama i trenutno važećim
normama i građevinskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Svi radovi trebaju biti izvedeni po dinamici u dogovoru s nadležnim osobljem
Doma za starije osobe Trnje.

U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala i otpada dobivenog tijekom izvođenja rada na gradsku deponiju uključivo utovar, prijevoz i istovar te čišćenje objekta tijekom izvođenja radova.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.

Pri izvođenju radova trebaju se primjenjivati sve mjere zaštite na radu.

Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan radni prostor i eventualne pomoćne prostore držati
urednim i čistim. Po završetku radova Izvođač će sve prostore koje je koristio predati Investitoru uredne.

Izvođač radova je dužan Investitora obavijestiti o uvjetima održavanja poda.

|  |
| --- |
| **15. Posebne odredbe** |

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

**Prilog 1**

**PONUDBENI LIST**

**Predmet nabave: Izmjena rasvjete u blagovaonici**

**DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE**

**Poljička ulica 12**, OIB: 56787155320, telefon + 385 1 6151300, e-mail adresa: tajnistvo@dom-trnje.hr

**Podaci o ponuditelju odnosno članovima zajednice ponuditelja ako se radi o zajednici ponuditelja**

1. **Naziv, sjedište i adresa ponuditelja odnosno člana zajednice ponuditelja:**

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo):

Broj računa:

 Osoba ili osobe za ovlaštene zastupanje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ponuditelj je u sustavu PDV-a: **DA NE**

(potrebno je zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti)

**Ponuđena cijena bez PDV-a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cijena sa PDV-om \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt

osoba:

Broj

telefona:

Broj faksa:

 **NAPOMENA:** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. **Rok valjanosti ponude:** 45 dana računajući od dana dostave ponuda. **Rok, način i uvjeti plaćanja:** u roku 30 (tridesest) dana od dana primitka računa.U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_. godine.

 **ZA PONUDITELJA**

 **(pečat i potpis ovlaštene osobe)**

**Prilog 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|   | **TROŠKOVNIK IZMJENA RASVJETE U BLAGOVAONICI** |   |   |   |   |   |
|   |   |   | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena** | **Ukupno eura bez PDV-a** |
| 1. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lmUkupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 7 |   |   |
| 2. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lmUkupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 6 |   |   |
| 3. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lmUkupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 20 |   |   |
| 4. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija.Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lmUkupna snaga (P - max): 43 WEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 22.9IP zaštita (min): 66Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 6 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **RASVJETE Ukupno :** |  |  |  |  |  |
|  | **PDV** |  |  |  |  |  |
|  | **RASVJETE Sveukupno :** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA :** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Demontaža postojeće rasvjete, odvoz i odlaganje na deponi |   | paušal | 1 |   |   |
| 6. | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija |   | paušal | 1 |   |   |
| 7. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela NYM - 3x1,5mm2 |   | m | 350 |   |   |
| 8. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela PPL 5x0,75mm2 |   | m | 300 |   |   |
| 9. | Dobava, dovoz, i polaganje cijevi CS 20 |   | m | 50 |   |   |
| 10. | Dobava - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu  |   | kom | 3 |   |   |
| 11. | Montaža i spajanje - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu  |   | kom | 3 |   |   |
| 12. | Dobava, dovoz, ugradnja i spajanje prekidača 4modula (3xtipkalo i 1xobični prekidač)  |   | kpl | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA ukupno :** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **MONTAŽA RASVJETE :** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 13. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lmUkupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 7 |   |   |
| 14. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lmUkupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 6 |   |   |
| 15. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lmUkupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetlaEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 23.6IP zaštita (min): 20Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 20 | 25,00 € | 500,00 € |
| 16. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija.Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90Predspojna sprava: strujno upravljiva (dimabilna), konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljkeOkvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lmUkupna snaga (P - max): 43 WEfikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/WIskoristivost (LOR - min): 100 %Blještanje (UGR - max): 22.9IP zaštita (min): 66Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |   | kom | 6 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **MONTAŽA RASVJETE ukupno :** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **R E K A P I T U L A C I J A**  |  |  |  |  |  |
|   | **RASVJETE** |  |  |  |  |  |
|   | **ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA** |  |  |  |  |  |
|   | **MONTAŽA RASVJETE**  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **SVEUKUPNO:** |  |  |  |  |  |
|   | **PDV** |  |  |  |  |  |
|   | **SVEUKUPNO SA PDVom:** |  |  |  |  |  |

 **ZA PONUDITELJA**

 **(pečat i potpis ovlaštene osobe)**